Hálózati felderítés

SLLCP.Poll

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | ID[1] = ’L’ | ID[2] = ’L’ | ID[3] = ’C’ |
| ID[4] = ’P’ | ID[5] = ’v’ | ID[6] = *Version* | ID[7] = 0 |
| OpCode | *Free to use bytes* | | |

SLLCP.PollReply

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | | | | | ID[1] = ’L’ | | ID[2] = ’L’ | | ID[3] = ’C’ | |
| ID[4] = ’P’ | | | | | ID[5] = ’v’ | | ID[6] = *Version* | | ID[7] = 0 | |
| OpCode | | | | | Manufacture[0..2] | | | | | |
| Manufacture[3..6] | | | | | | | | | | |
| Manufacture[7..10] | | | | | | | | | | |
| Manufacture[11..13] | | | | | | | | | Manufacture[14] = 0 | |
| ModelName[0..3] | | | | | | | | | | |
| ModelName[4..7] | | | | | | | | | | |
| ModelName[8..11] | | | | | | | | | | |
| ModelName[12..14] | | | | | | | | | ModelName[15] = 0 | |
| Re | DL | HW | HE | DC | DmxIn | DmxOut | MidiIn | MidiOut | LaserOut | StripOut |

SLLCP.PollResults

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | ID[1] = ’L’ | ID[2] = ’L’ | ID[3] = ’C’ |
| ID[4] = ’P’ | ID[5] = ’v’ | ID[6] = *Version* | ID[7] = 0 |
| OpCode | Length | PacketsLeft | *Array of…* |
| *Array of PollReply packets (maximum 23)* | | | |
| […] | | | |
| *Array of PollReply packets (maximum 23)* | | | EndOfPacket = 0xff |

Kimenetek kezelése

Sllcp.OutDmx

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | | | ID[1] = ’L’ | ID[2] = ’L’ | ID[3] = ’C’ |
| ID[4] = ’P’ | | | ID[5] = ’v’ | ID[6] = *Version* | ID[7] = 0 |
| OpCode | Length | IfSel | Padding | | |
| SeqId | | | | | |
| ForwardIp[0..3] | | | | | |
| *Encapsulated-DMX-data[256 | 512 | 1024 | 2048]* | | | | | |
| […] | | | | | |
| *Encapsulated-DMX-data[256 | 512 | 1024 | 2048]* | | | | | |

Rendszerüzenetek

SLLCP.Restart

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | ID[1] = ’L’ | ID[2] = ’L’ | ID[3] = ’C’ |
| ID[4] = ’P’ | ID[5] = ’v’ | ID[6] = *Version* | ID[7] = 0 |
| OpCode | *Free to use bytes* | | |

SLLCP.Disconnect

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID[0] = ’S’ | ID[1] = ’L’ | ID[2] = ’L’ | ID[3] = ’C’ |
| ID[4] = ’P’ | ID[5] = ’v’ | ID[6] = *Version* | ID[7] = 0 |
| OpCode | *Free to use bytes* | | |